**MINIMÁLNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

„Automatický lineární plnič plechovek včetně etiketovací stanice“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Hodnota parametru / požadováno | Nabízená hodnota parametru, případně vepište „ANO“ či „NE“ |
| Nerezový plnič plechovek včetně vystřikovačky pro plechovky až do průměru alespoň 85 mm  | ANO |  |
| Vysokotlaký plnič s automatickou detekcí plechovky, tlakovým čidlem pro snímáním tlaku uvnitř plechovky s plnícím ventilem umožňujícím pracovat se sycenými kapalinami a tichými kapalinami | ANO |  |
| Centrální nasazovač víček se vstřikováním plynu  | ANO |  |
| Stanice uzavírání pro mechanické uzavření víčka | ANO |  |
| Kontrola hmotnosti plechovky | ANO |  |
| Mytí plechovek na výstupu | ANO |  |
| Výkon plniče minimálně 420 litrů za hodinu  | Min. 420 l/hod |  |
| Výkon plniče minimálně 1.100 plechovek za hodinu pro plechovky o objemu 0,33 l  | Min. 1.100 plechovek/hod |  |
| Etiketovací stanice s šířkou etikety alespoň 250 mm  | Min 250 mm |  |
| Etiketovací stanice s přesností aplikace etikety ±1 mm | Do ±1 mm |  |
| Etiketovací stanice pro pozici etikety 10 až 150 mm ode dna plechovky nebo lahve  | ANO |  |
| Etiketovací stanice pro lahve nebo plechovky o průměru 50–115 mm a výšky 170–400 mm  | ANO |  |
| Etiketovací stanice s výkonem minimálně 800 ks/hod | 800 ks/hod |  |

*Pozn. Uchazeč/ dodavatel musí splnit všechny minimální technické parametry, v opačném případě může být vyloučen z výběrového řízení.*